5. melléklet a 24/2026. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
A lakások használati értékének meghatározása
Használati érték számítása:
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